Proximo Hardware test

# Test benodigdheden

* Labvoeding ingesteld op ongeveer 2.5-2.8V, stroom begrenzing 200mA
* Segger ARM flasher
* UART naar USB FTDI kabel (aansluiten op RXD van J4 of op TP?)
* LED met serie weerstand (aansluiten aan )
* nRF Connect of nRF Go Studio
* Proximo firmware hex file
* nRF Connect App om te controleren of de BLE werkt.

# Test aansluitingen

# Test handelingen